**PALCOSCENICO**

palcoscenico sospeso,

struttura in elementi modulari metallici in finto legno (**non inchiodabile**) –

dimensioni : larghezza 6m; profondità 7m; il palco è rialzato da terra 0,40m.

n.01 scala lateral removibile

n.01 americana esterna fissa – larghezza= m.8,00, altezza = m. 4,50

**IMPIANTO ILLUMINOTECNICO**

n. 05  Multipar Led Zoom RGBW 15°-60°

n. 05 proiettori PC 1000w, completi di telaio colore, paraluce

n. 01 consolle ETC Smartfade 2496, (24/48 canali) manuale e con memorie

Quanto necessario per l’appendimento ed il cablaggio

**IMPIANTO AUDIO**

n. 02 diffusori acustici per le frequenze medio-alte EV ELX115P

n. 01 mixer Allen & Heat 16:2 – 6 aux

n.01 stage box 10 in 4 out

n. 04 monitor EV ELX112P;  
n. 01 radiomicrofoni SHURE archetto mod.THE T.BONE unidirezionale  
n. 02 microfoni SHURE SM 58

n. 02 microfoni SHURE SM 57

n. 02 microfono Sennheiser 900 a condensatore

n. 02 microfoni AKG C214 a condesatore  
n. 04 leggii

Aste microfoniche, stativi, cavi di segnale e di potenza in numero sufficiente.



